附件1

宜宾市2026年度农林领域共性技术“揭榜挂帅”科技项目“一次榜单”

一、川南丘陵山地新能源多功能平台及配套作业装置研发与示范
牵头部门：市农业农村局

现状及问题： 宜宾作为农业大市，丘区县6个，山区县4个，以中低山地和丘陵为主，平坝狭小零碎，“七山一水二分田”地理特征明显。旱地耕地面积305.1万亩，已建成高标准农田可实现全程机械化生产的耕地面积约40万亩，只占耕地总面积比例13.1%。1亩及以下散碎地块占65.14%；坡度6°以上的耕地占比69.83%；农机主要以手扶式旋耕机为主。主要问题：1.传统农机适应性差、作业效率低。丘陵山地耕地坡度大，田块散、碎、小且不规则，田间通行差，限制了大中型农机的使用。2.部分作物“有机难用”、部分环节“无机可用”问题突出。特别是经济作物适配农机少。3.产业多样性带来的农机多样化需求。作物种植模式复杂多样，对农机的购买成本、利用率、多功能性等要求更高，现有成熟农机装备难以满足要求。

需求内容：1.研发符合地形适应需求、特色产业需求、多功能需求、农机农艺融合发展需求的电动化、智能化新能源多功能动力平台。2.新能源多功能动力平台以“通用底盘+专用部件”的方式，实现“一机多用、一机多能”，采用统一模块化快换接口，配套作业装置包括旋耕、播种、开沟、施肥、起垄、植保、运输等通用或专用作业部件7套以上。3.集成遥控、自主路径规划以及作业姿态联动控制等技术，具备行走装置浮动支撑和车身自适应调平等功能，其通过性、行驶稳定性以及爬坡性能满足川南丘陵山区地形特征。4.平台配备48V/72V输出电路各不低于1路，满足移动灌溉、临时动力供给等拓展需求。5.在宜宾区域内推广应用样机20台（套）以上，建立示范应用场景3个以上，作业效率较传统方式提高2.5倍以上。

预期效果：1.解决地块碎片化、坡地作业难、田间通行受限问题；2.替代多台单机，集成旱地作物的耕、种、管生产大部分功能，减少购机、运维成本；3.降低劳动强度，提高劳动效率；4.推动丘陵山区农机化普及，补齐丘陵山地农机短板，助力山区农业机械化、电动化、智能化发展。

二、宜宾农作物病虫害“远程监测+无人机+AI”融合智能技术场景研发与应用（粮油作物类）
牵头部门：市农业农村局

现状及问题： 宜宾作为四川省重要粮油作物种植基地，水稻种植面积228.01万亩,高粱种植面积23.41万亩，玉米种植面积197.15万亩，油菜种植面积114.19万亩，常年病虫害发生面积300余万亩次，防治面积350余万亩次。植保监测防控当前面临专业技术人员少、劳动力缺乏和防控成本高等问题，需要通过病虫害远程监测、AI数据分析和无人机防控来解决，同时也是现代农业智能化、机械化的路径之一。但目前各项应用未形成与AI技术深度融合的智能化植保田间管理体系。主要问题：1.智能监测场景建设不足。植保无人机与AI系统融合技术在农作物的病虫监测识别、飞行障碍识别、路径规划、药液漂移致边界作物药害等方面建设不足，难以满足化学农药减量控害提质的需求。2.智能识别场景应用不足。病虫害监控、精准施药、数据分析、趋势预测等环节缺乏AI模型的智能算法和协调，导致防控效率、防控效果及综合智能预测等不足。3.智能防效评估不足。应用效能无标准评估，缺乏覆盖技术、生态、经济维度的统一评估体系，技术应用效果难以量化，且种植主体（尤其是小散户）对“无人机+AI”技术接受度低、应用门槛高，制约全市农业植保智能化转型。4.植保无人机防控技术规范不足。在粮油作物田间作业时，在风力、环境高度等影响下的沉积均匀性、雾滴穿透性、飘移距离、边界作物受药程度及药害研究应用不足，近年来药液漂移致药害赔偿时有发生。

需求内容：为了筑牢川南粮食安全底线，支持酿酒专用粮基地，本次需求聚焦宜宾主要粮油作物，引领川南植保加快机械化、智能化建设。1.建立病虫智能识别系统。建设宜宾主要粮油作物典型病虫害“远程监测+无人机+AI”识别模型，开发机载病虫害AI识别模块。2.建立病虫智能分级预警系统。研发宜宾主要粮油作物田间病虫害无人机智能识别危害程度实时判定与分级系统、植保无人机变量对靶施药控制系统。3.建立无人机施药监测数据系统。构建无人机施药轨迹、用药类型、用药量、施药成本与效能等作业质量评估数据系统。4.研究植保无人机在宜宾主要粮油作物田间作业时，在风力、环境高度等影响下的沉积均匀性、雾滴穿透性、飘移距离、边界作物受药程度及药害。5.建设“远程监测+无人机+AI”融合智能系统可视平台。

预期效果：通过建立宜宾粮油作物“远程监测+无人机+AI”融合智能植保技术研发与应用体系，实现主要粮油作物典型病虫害及时智能识别，实时上传可视化平台预警，指导无人机精准施药，化学农药使用量减少30%以上；制定宜宾市无人机施药作业规范，提高药剂沉积均匀性、雾滴穿透性，减少漂移药害。带动我市及川南建成智能植保体系。

茶园自走式特级茶智能采摘机器人研发与示范

牵头部门：市农业农村局

现状及问题：宜宾是中国早茶之乡、世界著名茶乡，2025年全市茶园面积130万亩，全市鲜叶采购量约55.775万吨，全年独芽采购价在35元/斤至130元/斤之间。主要问题：1.茶产业属于劳动密集型产业，其中采摘环节对劳动力需求占全产业的80%左右，清明前的独芽采摘是茶农的重要收入，占茶农全年总收入的90%左右。2.天府龙芽等品牌的特级茶制作都有严格的标准（天府龙芽加工技术规程、GB/T 30357.2-2013、GB/T 18650-2008等标准），要求的独芽或一芽一叶初展占比（独芽率）要达到95%以上。现有采茶机采摘出的独芽率仅约25%，远达不到特级茶的制作标准，市场上还没有一款成熟的自动化独芽采摘机。3.清明之前是独芽的重要采收期，手工采摘效率低、采摘不及时，漏采率超40%，茶农损失严重，成为了茶产业高质量发展的瓶颈。

需求内容：1.开展特级茶末端采摘与自动化收集装置的研发。研发特级茶末端采摘与自动收集装置，采出嫩芽独芽率、完整率达特级茶标准。2.进行独芽的智能识别定位系统研发。研究独芽的人工智能识别算法。包括独芽采摘位置的精确定位算法、消除外界环境对独芽识别与定位稳定性的影响算法、坐标变换和机电控制标定算法开发。3.标准化茶园机器人自动行走装置研发。结合宜宾标准化管理茶园实际，采用北斗+人工智能+履带式设计思路，开发包括轻量化自走式底盘，结合北斗定位与人工智能导航算法，形成智能化程度较高的特级茶自走式采茶装备。4.制造一批独芽率能够达到特级茶制作标准的自走式特级茶智能采摘机器人整机样机，达到独芽率≥95%、独芽识别率≥95%、完芽率≥90%、独芽采摘作业不受外界环境影响；独芽采摘定位误差≤2mm、整机重量≤80kg；采摘作业能够自行走，充电一次续航大于4小时；采摘效率≥0.4芽/秒，在翠屏区、高县等地开展试验应用，建立典型示范应用场景。
    预期效果：1.可长时间连续作业，抢抓最佳采摘期。2.茶叶品质优化。精准定向采收独芽，芽头完整度高，机械损伤率控制在5%以内。3.削减80%以上采摘人力，缓解茶园招工难、用工贵问题。4.长期综合效益。提升茶园规模化、机械化水平，助力茶园标准化生产管理。

丘陵山区桑园机械化关键环节机具创新研发与示范

牵头部门：市农业农村局

现状及问题：宜宾作为川南蚕桑核心产区，是全国最大的优质茧基地，是区域支柱特色产业，现存桑园63万亩，面积居全省第一。桑园以丘陵坡地地貌为主，土地碎片化严重，机械化发展滞后。主要问题：1.用工成本居高不下。桑园亩均人工开支占到经营总收入60%～70%、桑叶采收用工占比15%～20%、桑园施肥用工占15%～18%。2.劳动力结构性短缺。农村空心化，田间从业人员老龄化凸显。桑园重体力工种招工困难，蚕期用工薪资攀升，造成净利润下降，出现散户弃桑撂荒、规模化基地不敢扩种的产业困局。3.现有农机适配性不足。嫁接桑的“片叶机械化收获”是行业共性难点，2025年已列为国家蚕桑产业技术体系重点攻克项目，是行业体系首席科学家提出需攻关的事项。向仲怀院士曾言：“蚕桑生产的难点在营桑而不在养蚕。”；桑园土壤板结、透气性差，多年浅施+踩踏，土层硬、根系弱；养分失衡、树势弱；人工开沟施肥不精准，深浅/宽窄不一、撒施表土，氮素挥发、雨水冲失，肥料挥发流失。

需求内容：立足宜宾丘陵桑园地块窄、坡陡、布局零散的种植特点，开展桑叶采摘和桑园施肥两类装备研发：1.轻量电动化良桑片叶采割机。手持部件重量≤350g，切割速度可调，割刀自动启停，配备叶柄导向槽以单次作业满足桑枝全包裹切割，切割过程应顺畅无卡顿。漏切率≤1%，连续作业续航时间≥6h。配套开发轻简型叶片收集装置，漏收率≤5%，操作简单、维护方便。2.桑园开沟施肥一体化装备。满足一次作业完成开沟、施肥、覆土等多项农艺过程，开沟深度≥15cm，最大作业坡度不小于20°。3.在高县、珙县等区县推广应用桑园施肥机10台（套）以上，便携式手持桑叶采收机样机60台（套）以上，建立典型示范应用场景3个以上，作业效率较传统方式提高3倍以上。

预期效果：1.实现国内针对轻量化手持采割机从0到1的突破，从根本上改变蚕农“面朝桑叶背朝天，十指黢黑苦不堪”的传统作业模式，填补这一行业空白。2.解决桑园土肥管理的工作强度高、效率低、肥效差、土壤板结、用工贵、适配弱六大痛点。

五、川南丘陵山区纤维用竹林识别、采伐及运输人工智能装备应用研究

牵头部门：市林业竹业局

现状及问题：一是研发适用于坡度25-45度的丘陵山地轻简型高效采伐、集运与下山装备，重点适配竹林间隙通行需求、攻克陡坡地形通过性设计，突破纤维用竹的机械化伐竹与打枝技术，配套低耗电动化动力方案，研发轻简化、模块化的山地集运系统，预留智能化模块接入端口，保障后续功能拓展，实现原竹从采伐点到林区主干道的高效转运。二是攻克基于机器视觉的竹林智能识别技术，结合人工智能算法，解决纤维用竹采伐过程中的“目标识别”问题，同时打通智能化识别结果与机械化采伐装备、电动化动力系统的实时联动通道，精准指导作业端完成择伐操作。三是开展“机械化+电动化+智能化”技术集成与示范应用，在宜宾市竹产业重点县建立核心示范区，形成“智能识别-机械采伐-山地集运”的全流程作业模式。

需求内容及预期效果：1.研发集成一套适用于川南地貌的“机械化+电动化+智能化”竹材采运技术装备，作业效率达到人工的5倍以上，综合成本降低30%以上；2.开发一套竹林信息识别系统（可搭载于移动终端或机械臂），能够通过机器视觉自动识别竹龄（如识别竹秆颜色变化）和胸径，实现“择伐”作业的智能辅助决策，竹林智能识别与定株定位技术模块识别准确率不低于85%；3.建立3-5个川南丘陵山区纤维用竹机械化采运集成示范基地（总面积≥5万亩），形成川南丘陵山区纤维用竹林智能采伐运输技术规范。实现川南纤维用竹采运环节机械化全覆盖、核心装备电动化全适配、作业决策智能化全支撑，有效降低竹材采收成本，提升宜宾竹产业核心竞争力，为竹产业助力乡村振兴提供技术装备支撑。

